

 

 **ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 22 Τ.Κ. 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ**

 **ΤΗΛ. : 210/5548474 – 210/5547692**

 **ΤΗΛ.: 210/5541060 FAX: 210/5549289**

 **E-mail:** **ntsit@tee.gr**[**www.tsitsos.gr**](http://www.tsitsos.gr)

 **ΑΡΙΘΜΟΣ:**

 **ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ GALLETTI**

**Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 0C:……. Ημ/νία:……………… Πελάτης:……………………………………… Οδός – Αριθμός:………………………………… Πόλη:……………………….. Τ.Κ.: ……………………..**

**Μοντέλο:………………………. Αριθμός σειράς: ……………………………… Τεχνικός: ………………………**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ΕΛΕΓΧΟΙ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** |  **ΕΛΕΓΧΟΙ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** |
| Για εξωτερικές ζημιές |  |  | Σωστής περιστροφής συμπιεστή  |  |  |
| Συνδέσεων και σφιξίματος καλωδίων |  |  | Σωστής περιστροφής ανεμιστήρων |  |  |
| Ασφαλοδιακόπτη και ασφαλειών |  |  | Θερμοκρασίας στο antifreeze point (0C) |  |  |
| Σωστής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος |  |  | Χειριστηρίου εσωτερικών χώρων |  |  |
| Θερμαντήρα στροφαλοφόρου |  |  | Πρεσσοστάτη υψηλής πιέσεως |  |  |
| Mονώσεων |  |  | Πρεσσοστάτη χαμηλής πιέσεως  |  |  |
| Υδραυλικών συνδέσεων, διαρροών |  |  | Ευκρινούς ενδείξεως στο γυαλί παρατηρήσεως |  |  |
| Φίλτρου εισόδου νερού |  |  | Ρεύματος ανεμιστήρων (Α) |  |  |
| Διακόπτη ροής νερού  |  |  | Ρεύματος αντλίας (Α)  |  |  |
| Πιέσεως υδραυλικού κυκλώματοςΚαι εξαέρωσης |  |  | Ρεύματος συμπιεστή (R/S/T) (A) |  |  |
| Ποσότητας ψυκτικού ρευστού(δείτε τα μανόμετρα) |  |  | Χαμηλής / υψηλής πιέσεωςλειτουργίας (bar) |  |  |
| Απουσίας υγρασίας στο κύκλωμα(ένδειξη στο γυαλί παρατηρήσεως)  |  |  | Θερμοκρασίας εισερχόμενου /εξερχόμενου νερού (0C) |  |  |
| Αντικραδασμικών ελαστικών συνδέσεων στις υδραυλικές ενώσεις |  |  | Θερμοκρασίας εισερχομένου /εξερχομένου αέρα (0C) |  |  |
| Αντικραδασμικών εδράσεως |  |  | Καλής αποκρίσεως του θερμοστάτηελέγχου νερού επιστροφών 0C |  |  |
| Καθαρότητας εναλλάκτη αέρος –FREON |  |  | Στροφών ανεμιστήρων RPM |  |  |
| Απόκρισης χειριστηρίου  |  |  | Αντλίας νερού |  |  |
| Αυτομάτου πληρώσεως  |  |  | Δοχείου διαστολής |  |  |
| Δοχείου αδράνειας |  |  |  |  |  |
| **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** |
|  |
|  |
|  |
| **Αν δεν υπάρχει αντιπηκτικό στην εγκατάσταση δεν θα γίνεται εκκίνηση αυτής.**  |